電動モビリティ製品カタログ 2026
CNVera
CNVeraは中国・海南省海口市を拠点とする輸出業者です。工業製品分野では特殊潤滑剤を取り扱い、本カタログでご紹介するパーソナル電動モビリティ（電動ダートバイク、電動バイク、電動スクーター）もその一環として、レジャー、スポーツ、都市部での通勤向けにご提供しています。世界各地の販売代理店、小売業者、フリートバイヤーの皆様へ、輸出梱包、複数モデルの混載コンテナ輸送、書類サポートを含めて供給いたします。
製品ラインナップ
電動ダートバイク：Wish 01 SE、Wish 01 EEC、Wish 01 mini、Wish 01 plus、Wish 01 pro
電動バイク：T01、T01 pro
電動スクーター：G2 MAX、G2 booster、M2 pro、G5
アクセサリー：Holder 01 ヒッチマウント式キャリアラック
認証と品質
本カタログの製品は、対象市場向けにCE、RoHS、FCCなどの要件で試験・認証を取得しており、SGSの試験レポートもご要望に応じてご提供いたします。本シリーズは40件を超える実用新案特許でカバーされています。輸出ご注文の際は、ご要望に応じて完全な書類一式をお付けいたします。
以下の仕様はメーカーのデータシートに基づくもので、予告なく変更される場合があります。最新の価格、最小発注数量（MOQ）、OEMオプションについてはお問い合わせください。
1. 電動ダートバイク
Wish 01 SE
オフロードレジャー走行向け電動ダートバイク。アルミニウム合金フレーム、前後油圧ブレーキを装備。
	項目
	仕様

	モーター
	2 kW（定格出力 1.2 kW）

	バッテリー
	48 V 20.8 Ah（22.5 Ah / 27 Ah オプション）

	充電電圧
	54.6 V

	最高速度
	55 km/h

	航続距離
	50 km

	タイヤ
	14インチ（フロント）/ 12インチ（リア）、空気入り

	最大積載量
	120 kg

	最大登坂能力
	30%

	ブレーキ
	油圧ブレーキ

	ディスプレイ
	LCD：速度、ギア、バッテリー残量、航続距離

	ライトシステム
	ヘッドライトなし

	素材
	アルミニウム合金

	サスペンション
	（フロント）油圧ショックアブソーバー；（リア）調整式油圧窒素ショックアブソーバー

	充電時間
	7～8時間

	折りたたみ
	不可

	シート
	あり

	対象年齢
	16～50歳

	正味重量 / 総重量
	48 / 57 kg

	梱包サイズ
	1300 x 300 x 770 mm

	展開サイズ
	1510 x 780 x 1000 mm

	積載数量
	249台 / 40HQ（通常梱包）；213台 / 40HQ（オーバーオール梱包）



Wish 01 EEC
フルライト装備（ヘッドライト、テールライト、ウインカー）を備えた公道仕様のWish 01。必要な市場向けのバージョンです。
	項目
	仕様

	モーター
	2 kW（定格出力 1.2 kW）

	バッテリー
	48 V 20.8 Ah

	充電電圧
	54.6 V

	最高速度
	55 km/h

	航続距離
	50 km

	タイヤ
	14インチ（フロント）/ 12インチ（リア）、空気入り

	最大積載量
	120 kg

	最大登坂能力
	30%

	ブレーキ
	油圧ブレーキ

	ディスプレイ
	LCD：速度、ギア、バッテリー残量、航続距離

	ライトシステム
	ヘッドライト / テールライト / ウインカー

	素材
	アルミニウム合金

	サスペンション
	（フロント）油圧ショックアブソーバー；（リア）調整式油圧窒素ショックアブソーバー

	充電時間
	7～8時間

	折りたたみ
	不可

	シート
	あり

	対象年齢
	16～50歳

	正味重量 / 総重量
	48 / 55 kg

	梱包サイズ
	1276 x 276 x 745 mm

	展開サイズ
	1510 x 780 x 1000 mm

	積載数量
	104台 / 20GP；249台 / 40HQ



Wish 01 mini
若年層ライダー向けにサイズと出力を設計したジュニア向け電動ダートバイク。
	項目
	仕様

	モーター
	1 kW（定格出力 0.5 kW）

	バッテリー
	48 V 10 Ah

	最高速度
	35 km/h（22 mph）

	航続距離
	35 km（積載50 kg、25 km/h以下走行時）

	タイヤ
	10インチ

	最大積載量
	100 kg

	ブレーキ
	ディスクブレーキ＋電動ブレーキ

	素材
	6061アルミニウム合金

	サスペンション
	（フロント）油圧フォーク、ホイールトラベル 140 mm；（リア）スプリングサスペンション

	充電時間
	5時間

	シート高
	580 mm

	全高
	740 mm

	正味重量 / 総重量
	25 / 30 kg

	駆動方式
	ハブ

	ホイールベース
	830 mm

	最低地上高
	220 mm



Wish 01 plus
	項目
	仕様

	モーター
	3 kW（定格出力 1.5 kW）

	バッテリー
	52 V 27 Ah

	最高速度
	72 km/h（45 mph）

	航続距離
	80 km（積載65 kg、35 km/h以下走行時）

	タイヤ
	14（フロント）/ 12（リア）インチ、または17（フロント）/ 14（リア）インチ

	最大積載量
	150 kg（265 lbs）

	ブレーキ
	油圧ブレーキ

	素材
	6061アルミニウム合金

	サスペンション
	（フロント）油圧フォーク、ホイールトラベル 160 mm；（リア）調整式油圧窒素ショックアブソーバー

	充電時間
	6時間

	シート高
	800 mm

	全高
	1020 mm

	正味重量 / 総重量
	58 / 63 kg

	駆動方式
	チェーンドライブ

	ホイールベース
	1100 mm

	最低地上高
	280 mm



Wish 01 pro
Wish 01シリーズのフラッグシップ。60 V 35 AhのLGセルバッテリーとピーク出力5 kWを搭載。
	項目
	仕様

	モーター
	5 kW（定格出力 2.5 kW）

	バッテリー
	60 V 35 Ah（LGセル）

	最高速度
	80 km/h（50 mph）

	航続距離
	80 km（積載65 kg、35 km/h以下走行時）

	タイヤ
	17（フロント）/ 14（リア）インチ

	最大積載量
	150 kg（330 lbs）

	ブレーキ
	油圧ブレーキ

	素材
	6061アルミニウム合金

	サスペンション
	（フロント）油圧フォーク、ホイールトラベル 160 mm；（リア）調整式油圧窒素ショックアブソーバー

	充電時間
	7時間

	シート高
	820 mm

	全高
	1020 mm

	正味重量 / 総重量
	56 / 61 kg

	駆動方式
	チェーンドライブ

	ホイールベース
	1100 mm

	最低地上高
	280 mm



2. 電動バイク
T01
20インチ空気入りタイヤとフルサスペンションを備えたモトスタイル電動バイク。
	項目
	仕様

	モーター
	1 kW（定格出力 0.5 kW）

	バッテリー
	48 V 15 Ah

	充電電圧
	54.6 V

	最高速度
	48 km/h

	航続距離
	60 km（積載65 kg、35 km/h以下走行時）

	タイヤ
	20インチ、空気入り

	最大積載量
	150 kg

	最大登坂能力
	30%

	ブレーキ
	油圧ブレーキ

	ディスプレイ
	LCD：速度、ギア、バッテリー残量、航続距離

	ライトシステム
	ヘッドライト

	素材
	アルミニウム合金

	サスペンション
	（フロント）オイルショックアブソーバー；（リア）エアショックアブソーバー

	充電時間
	7～8時間

	折りたたみ
	不可

	シート
	あり

	対象年齢
	16～50歳

	正味重量 / 総重量
	38 / 42 kg

	梱包サイズ
	1440 x 300 x 820 mm

	展開サイズ
	1710 x 650 x 1110 mm

	積載数量
	72台 / 20GP；185台 / 40HQ



T01 pro
	項目
	仕様

	モーター
	3000 W

	バッテリー
	52 V 25 Ah

	充電電圧
	58.8 V

	最高速度
	70 km/h

	航続距離
	100 km（積載65 kg、35 km/h以下走行時）

	タイヤ
	20インチ、空気入り

	最大積載量
	150 kg

	最大登坂能力
	35%

	ブレーキ
	油圧ブレーキ

	ディスプレイ
	LCD：速度、ギア、バッテリー残量、航続距離

	ライトシステム
	ヘッドライト

	素材
	アルミニウム合金

	サスペンション
	（フロント）オイルショックアブソーバー；（リア）エアショックアブソーバー

	充電時間
	8～9時間

	折りたたみ
	不可

	シート
	あり

	対象年齢
	16～50歳

	正味重量 / 総重量
	50 / 55 kg

	梱包サイズ
	1195 x 275 x 490 mm

	展開サイズ
	1190 x 575 x 1150 mm

	積載数量
	176台 / 40HQ



3. 電動スクーター
G2 MAX
折りたたみ式オフロードスタイル電動スクーター、シングルモーター仕様。
	項目
	仕様

	モーター
	1050 W ～ 1200 W

	バッテリー
	48 V 18 Ah

	充電電圧
	54.6 V

	最高速度
	53 km/h

	航続距離
	45～60 km

	タイヤ
	10インチ、チューブレスタイヤ

	最大積載量
	150 kg

	最大登坂能力
	30%

	ブレーキ
	ディスクブレーキ

	ディスプレイ
	LCD：速度、ギア、バッテリー残量、航続距離

	ライトシステム
	ヘッドライト / サイドライト / テールライト

	素材
	アルミニウム合金

	サスペンション
	スプリングショックアブソーバー

	充電時間
	9～10時間

	折りたたみ
	可能

	シート
	なし

	対象年齢
	16～50歳

	正味重量 / 総重量
	26.95 / 30.95 kg

	梱包サイズ
	1190 x 270 x 600 mm

	展開サイズ
	1190 x 240 x 1320 mm

	積載数量
	128台 / 20GP；350台 / 40HQ



G2 booster
登坂性能と加速性能を高めたG2のデュアルモーター仕様。
	項目
	仕様

	モーター
	900 W ～ 1000 W x 2

	バッテリー
	52 V 22.5 Ah

	充電電圧
	58.8 V

	最高速度
	60～65 km/h

	航続距離
	40～65 km

	タイヤ
	10インチ、空気入り

	最大積載量
	150 kg

	最大登坂能力
	40%

	ブレーキ
	ディスクブレーキ

	ディスプレイ
	LCD：速度、ギア、バッテリー残量、航続距離

	ライトシステム
	ヘッドライト / サイドライト / テールライト

	素材
	アルミニウム合金

	サスペンション
	スプリングショックアブソーバー

	充電時間
	10～11時間

	折りたたみ
	可能

	シート
	なし

	対象年齢
	16～50歳

	正味重量 / 総重量
	32 / 37 kg

	梱包サイズ
	1190 x 270 x 600 mm

	展開サイズ
	1190 x 270 x 1270 mm

	積載数量
	128台 / 20GP；350台 / 40HQ



M2 pro
ラストマイルの都市移動向け、軽量折りたたみ式通勤スクーター。
	項目
	仕様

	モーター
	350 W

	バッテリー
	36 V 7.5 Ah / 36 V 10 Ah

	充電電圧
	42 V

	最高速度
	30 km/h

	航続距離
	25～30 km

	タイヤ
	8.5インチ、空気入り

	最大積載量
	120 kg

	最大登坂能力
	15%

	ブレーキ
	ディスクブレーキ

	ディスプレイ
	LCD：速度、ギア、バッテリー残量、航続距離

	ライトシステム
	ヘッドライト / テールライト

	素材
	アルミニウム合金

	サスペンション
	スプリングショックアブソーバー

	充電時間
	4～5時間

	折りたたみ
	可能

	シート
	なし

	対象年齢
	16～50歳

	正味重量 / 総重量
	15.5 / 18 kg

	梱包サイズ
	1110 x 205 x 425 mm

	展開サイズ
	1110 x 500 x 1100 mm

	積載数量
	300台 / 20GP；700台 / 40HQ



G5
	項目
	仕様

	モーター
	500 W

	バッテリー
	48 V 16 Ah

	充電電圧
	54.6 V

	最高速度
	35 km/h

	航続距離
	50 km

	タイヤ
	10インチ、空気入り

	最大積載量
	120 kg

	最大登坂能力
	15%

	ブレーキ
	ディスクブレーキ

	ディスプレイ
	LCD：速度、ギア、バッテリー残量、航続距離

	ライトシステム
	ヘッドライト / ウインカー / サイドライト / テールライト

	素材
	アルミニウム合金

	サスペンション
	スプリングショックアブソーバー

	充電時間
	7～8時間

	折りたたみ
	可能

	シート
	なし

	対象年齢
	16～50歳

	正味重量 / 総重量
	23 / 26.5 kg

	梱包サイズ
	1185 x 270 x 490 mm

	展開サイズ
	1185 x 270 x 490 mm

	積載数量
	165台 / 20GP；400台 / 40HQ



4. アクセサリー
Holder 01
対応する2インチヒッチレシーバーを備えた車両に、モーターサイクル、電動バイク、電動ダートバイクを1台積載して輸送するためのヒッチマウント式キャリアラック。使用方法：2つのロックを解除し、キャリアラックを展開し、ストラップを外してモーターサイクルを押し下げます。
	項目
	仕様

	用途
	対応する2インチヒッチレシーバーを備えた車両で、モーターサイクル、電動バイク、電動ダートバイクを1台輸送

	適合範囲
	ホイールベース 103～128 cm（40.5～50.4 in）

	製品サイズ
	1420 x 600 x 850 mm

	素材
	6061アルミニウム合金および強化鋼

	最大積載量
	265 lbs

	正味重量
	71.5 lbs

	総重量
	76 lbs

	梱包サイズ
	1030 x 540 x 260 mm



お問い合わせ
メール：gosanya@gmail.com
WhatsApp：+86 139 2516 5566（wa.me/8613925165566）
住所：中国海南省海口市龍華区世貿中心C座1201室
24時間以内に返信いたします。




