Catálogo de Produtos de Mobilidade Elétrica 2026
CNVera
A CNVera é uma exportadora sediada em Haikou, Hainan, China. Nossa linha industrial abrange lubrificantes especiais e, como mostra este catálogo, mobilidade elétrica pessoal: motos elétricas de trilha, bicicletas elétricas e patinetes elétricos para lazer, esporte e deslocamento urbano. Atendemos distribuidores, varejistas e compradores de frotas em todo o mundo, com embalagem de exportação, carregamento de contêiner com modelos mistos e suporte à documentação.
Visão geral da linha
Motos elétricas de trilha: Wish 01 SE, Wish 01 EEC, Wish 01 mini, Wish 01 plus, Wish 01 pro
Bicicletas elétricas: T01, T01 pro
Patinetes elétricos: G2 MAX, G2 booster, M2 pro, G5
Acessórios: Holder 01, suporte de transporte para engate
Certificações e qualidade
Os produtos deste catálogo são testados e certificados para seus mercados de destino, incluindo os requisitos CE, RoHS e FCC, com relatórios de teste SGS disponíveis mediante solicitação. A linha é coberta por mais de 40 patentes de modelo de utilidade. A documentação completa é fornecida com os pedidos de exportação mediante solicitação.
As especificações abaixo seguem as fichas técnicas do fabricante e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Entre em contato conosco para preços atuais, quantidade mínima de pedido (MOQ) e opções OEM.
1. Motos Elétricas de Trilha
Wish 01 SE
Moto elétrica de trilha para lazer off-road, quadro em liga de alumínio, freios hidráulicos dianteiro e traseiro.
	Parâmetro
	Especificação

	Motor
	2 kW (potência nominal 1,2 kW)

	Bateria
	48 V 20,8 Ah (opções de 22,5 Ah / 27 Ah)

	Tensão de carga
	54,6 V

	Velocidade máxima
	55 km/h

	Autonomia
	50 km

	Pneu
	14 polegadas (dianteiro) / 12 polegadas (traseiro), pneumático

	Carga máxima
	120 kg

	Inclinação máxima
	30%

	Freio
	Freio hidráulico

	Painel
	LCD: velocidade, marcha, bateria, autonomia

	Sistema de iluminação
	Sem farol

	Material
	Liga de alumínio

	Suspensão
	(dianteira) Amortecedor hidráulico; (traseira) amortecedor hidráulico a nitrogênio ajustável

	Tempo de carga
	7–8 h

	Dobrável
	Não

	Assento
	Sim

	Idade adequada
	16–50 anos

	Peso líquido / bruto
	48 / 57 kg

	Tamanho da caixa
	1300 x 300 x 770 mm

	Tamanho desdobrado
	1510 x 780 x 1000 mm

	Quantidade por contêiner
	249 un. / 40HQ (embalagem normal); 213 un. / 40HQ (embalagem completa)



Wish 01 EEC
Versão de estrada da Wish 01 com iluminação completa (farol, lanterna traseira e setas) para os mercados que a exigem.
	Parâmetro
	Especificação

	Motor
	2 kW (potência nominal 1,2 kW)

	Bateria
	48 V 20,8 Ah

	Tensão de carga
	54,6 V

	Velocidade máxima
	55 km/h

	Autonomia
	50 km

	Pneu
	14 polegadas (dianteiro) / 12 polegadas (traseiro), pneumático

	Carga máxima
	120 kg

	Inclinação máxima
	30%

	Freio
	Freio hidráulico

	Painel
	LCD: velocidade, marcha, bateria, autonomia

	Sistema de iluminação
	Farol / lanterna traseira / seta

	Material
	Liga de alumínio

	Suspensão
	(dianteira) Amortecedor hidráulico; (traseira) amortecedor hidráulico a nitrogênio ajustável

	Tempo de carga
	7–8 h

	Dobrável
	Não

	Assento
	Sim

	Idade adequada
	16–50 anos

	Peso líquido / bruto
	48 / 55 kg

	Tamanho da caixa
	1276 x 276 x 745 mm

	Tamanho desdobrado
	1510 x 780 x 1000 mm

	Quantidade por contêiner
	104 un. / 20GP; 249 un. / 40HQ



Wish 01 mini
Moto elétrica de trilha júnior, com tamanho e potência dimensionados para pilotos mais jovens.
	Parâmetro
	Especificação

	Motor
	1 kW (potência nominal 0,5 kW)

	Bateria
	48 V 10 Ah

	Velocidade máxima
	35 km/h (22 mph)

	Autonomia
	35 km (carga de 50 kg, abaixo de 25 km/h)

	Pneu
	10 polegadas

	Carga máxima
	100 kg

	Freio
	Freio a disco + freio elétrico

	Material
	Liga de alumínio 6061

	Suspensão
	(dianteira) Garfos hidráulicos, curso da roda de 140 mm; (traseira) suspensão a mola

	Tempo de carga
	5 horas

	Altura do assento
	580 mm

	Altura
	740 mm

	Peso líquido / bruto
	25 / 30 kg

	Transmissão
	Cubo (motor no cubo)

	Distância entre eixos
	830 mm

	Altura livre do solo
	220 mm



Wish 01 plus
	Parâmetro
	Especificação

	Motor
	3 kW (potência nominal 1,5 kW)

	Bateria
	52 V 27 Ah

	Velocidade máxima
	72 km/h (45 mph)

	Autonomia
	80 km (carga de 65 kg, abaixo de 35 km/h)

	Pneu
	14 (dianteiro) / 12 (traseiro) polegadas, ou 17 (dianteiro) / 14 (traseiro) polegadas

	Carga máxima
	150 kg (265 lbs)

	Freio
	Freio hidráulico

	Material
	Liga de alumínio 6061

	Suspensão
	(dianteira) Garfos hidráulicos, curso da roda de 160 mm; (traseira) amortecedor hidráulico a nitrogênio ajustável

	Tempo de carga
	6 horas

	Altura do assento
	800 mm

	Altura
	1020 mm

	Peso líquido / bruto
	58 / 63 kg

	Transmissão
	Transmissão por corrente

	Distância entre eixos
	1100 mm

	Altura livre do solo
	280 mm



Wish 01 pro
Topo de linha da série Wish 01, com bateria de 60 V 35 Ah com células LG e potência de pico de 5 kW.
	Parâmetro
	Especificação

	Motor
	5 kW (potência nominal 2,5 kW)

	Bateria
	60 V 35 Ah (células LG)

	Velocidade máxima
	80 km/h (50 mph)

	Autonomia
	80 km (carga de 65 kg, abaixo de 35 km/h)

	Pneu
	17 (dianteiro) / 14 (traseiro) polegadas

	Carga máxima
	150 kg (330 lbs)

	Freio
	Freio hidráulico

	Material
	Liga de alumínio 6061

	Suspensão
	(dianteira) Garfos hidráulicos, curso da roda de 160 mm; (traseira) amortecedor hidráulico a nitrogênio ajustável

	Tempo de carga
	7 horas

	Altura do assento
	820 mm

	Altura
	1020 mm

	Peso líquido / bruto
	56 / 61 kg

	Transmissão
	Transmissão por corrente

	Distância entre eixos
	1100 mm

	Altura livre do solo
	280 mm



2. Bicicletas Elétricas
T01
Bicicleta elétrica estilo moto, com pneus pneumáticos de 20 polegadas e suspensão completa.
	Parâmetro
	Especificação

	Motor
	1 kW (potência nominal 0,5 kW)

	Bateria
	48 V 15 Ah

	Tensão de carga
	54,6 V

	Velocidade máxima
	48 km/h

	Autonomia
	60 km (carga de 65 kg, abaixo de 35 km/h)

	Pneu
	20 polegadas, pneumático

	Carga máxima
	150 kg

	Inclinação máxima
	30%

	Freio
	Freio hidráulico

	Painel
	LCD: velocidade, marcha, bateria, autonomia

	Sistema de iluminação
	Farol

	Material
	Liga de alumínio

	Suspensão
	(dianteira) Amortecedor a óleo; (traseira) amortecedor a ar

	Tempo de carga
	7–8 h

	Dobrável
	Não

	Assento
	Sim

	Idade adequada
	16–50 anos

	Peso líquido / bruto
	38 / 42 kg

	Tamanho da caixa
	1440 x 300 x 820 mm

	Tamanho desdobrado
	1710 x 650 x 1110 mm

	Quantidade por contêiner
	72 un. / 20GP; 185 un. / 40HQ



T01 pro
	Parâmetro
	Especificação

	Motor
	3000 W

	Bateria
	52 V 25 Ah

	Tensão de carga
	58,8 V

	Velocidade máxima
	70 km/h

	Autonomia
	100 km (carga de 65 kg, abaixo de 35 km/h)

	Pneu
	20 polegadas, pneumático

	Carga máxima
	150 kg

	Inclinação máxima
	35%

	Freio
	Freio hidráulico

	Painel
	LCD: velocidade, marcha, bateria, autonomia

	Sistema de iluminação
	Farol

	Material
	Liga de alumínio

	Suspensão
	(dianteira) Amortecedor a óleo; (traseira) amortecedor a ar

	Tempo de carga
	8–9 h

	Dobrável
	Não

	Assento
	Sim

	Idade adequada
	16–50 anos

	Peso líquido / bruto
	50 / 55 kg

	Tamanho da caixa
	1195 x 275 x 490 mm

	Tamanho desdobrado
	1190 x 575 x 1150 mm

	Quantidade por contêiner
	176 un. / 40HQ



3. Patinetes Elétricos
G2 MAX
Patinete elétrico dobrável estilo off-road, com motor único.
	Parâmetro
	Especificação

	Motor
	1050 W – 1200 W

	Bateria
	48 V 18 Ah

	Tensão de carga
	54,6 V

	Velocidade máxima
	53 km/h

	Autonomia
	45–60 km

	Pneu
	10 polegadas, pneu a vácuo (tubeless)

	Carga máxima
	150 kg

	Inclinação máxima
	30%

	Freio
	Freio a disco

	Painel
	LCD: velocidade, marcha, bateria, autonomia

	Sistema de iluminação
	Farol / luz lateral / lanterna traseira

	Material
	Liga de alumínio

	Suspensão
	Amortecedor a mola

	Tempo de carga
	9–10 h

	Dobrável
	Sim

	Assento
	Não

	Idade adequada
	16–50 anos

	Peso líquido / bruto
	26,95 / 30,95 kg

	Tamanho da caixa
	1190 x 270 x 600 mm

	Tamanho desdobrado
	1190 x 240 x 1320 mm

	Quantidade por contêiner
	128 un. / 20GP; 350 un. / 40HQ



G2 booster
Versão com dois motores da G2, para subidas e aceleração mais fortes.
	Parâmetro
	Especificação

	Motor
	900 W – 1000 W x 2

	Bateria
	52 V 22,5 Ah

	Tensão de carga
	58,8 V

	Velocidade máxima
	60–65 km/h

	Autonomia
	40–65 km

	Pneu
	10 polegadas, pneumático

	Carga máxima
	150 kg

	Inclinação máxima
	40%

	Freio
	Freio a disco

	Painel
	LCD: velocidade, marcha, bateria, autonomia

	Sistema de iluminação
	Farol / luz lateral / lanterna traseira

	Material
	Liga de alumínio

	Suspensão
	Amortecedor a mola

	Tempo de carga
	10–11 h

	Dobrável
	Sim

	Assento
	Não

	Idade adequada
	16–50 anos

	Peso líquido / bruto
	32 / 37 kg

	Tamanho da caixa
	1190 x 270 x 600 mm

	Tamanho desdobrado
	1190 x 270 x 1270 mm

	Quantidade por contêiner
	128 un. / 20GP; 350 un. / 40HQ



M2 pro
Patinete urbano dobrável e leve, para deslocamentos de última milha na cidade.
	Parâmetro
	Especificação

	Motor
	350 W

	Bateria
	36 V 7,5 Ah / 36 V 10 Ah

	Tensão de carga
	42 V

	Velocidade máxima
	30 km/h

	Autonomia
	25–30 km

	Pneu
	8,5 polegadas, pneumático

	Carga máxima
	120 kg

	Inclinação máxima
	15%

	Freio
	Freio a disco

	Painel
	LCD: velocidade, marcha, bateria, autonomia

	Sistema de iluminação
	Farol / lanterna traseira

	Material
	Liga de alumínio

	Suspensão
	Amortecedor a mola

	Tempo de carga
	4–5 h

	Dobrável
	Sim

	Assento
	Não

	Idade adequada
	16–50 anos

	Peso líquido / bruto
	15,5 / 18 kg

	Tamanho da caixa
	1110 x 205 x 425 mm

	Tamanho desdobrado
	1110 x 500 x 1100 mm

	Quantidade por contêiner
	300 un. / 20GP; 700 un. / 40HQ



G5
	Parâmetro
	Especificação

	Motor
	500 W

	Bateria
	48 V 16 Ah

	Tensão de carga
	54,6 V

	Velocidade máxima
	35 km/h

	Autonomia
	50 km

	Pneu
	10 polegadas, pneumático

	Carga máxima
	120 kg

	Inclinação máxima
	15%

	Freio
	Freio a disco

	Painel
	LCD: velocidade, marcha, bateria, autonomia

	Sistema de iluminação
	Farol / seta / luz lateral / lanterna traseira

	Material
	Liga de alumínio

	Suspensão
	Amortecedor a mola

	Tempo de carga
	7–8 h

	Dobrável
	Sim

	Assento
	Não

	Idade adequada
	16–50 anos

	Peso líquido / bruto
	23 / 26,5 kg

	Tamanho da caixa
	1185 x 270 x 490 mm

	Tamanho desdobrado
	1185 x 270 x 490 mm

	Quantidade por contêiner
	165 un. / 20GP; 400 un. / 40HQ



4. Acessórios
Holder 01
Suporte de transporte para engate, para levar uma motocicleta, bicicleta elétrica ou moto elétrica de trilha em um veículo com receptor de engate compatível de 2 polegadas. Modo de uso: destrave as duas travas, desdobre o suporte, solte as cintas e desça a motocicleta empurrando.
	Parâmetro
	Especificação

	Projetado para
	Transportar uma motocicleta, bicicleta elétrica ou moto elétrica de trilha em um veículo com receptor de engate compatível de 2 polegadas

	Adequado para
	Distância entre eixos de 103 a 128 cm (40,5 a 50,4 pol.)

	Tamanho do produto
	1420 x 600 x 850 mm

	Material
	Liga de alumínio 6061 e aço reforçado

	Carga máxima
	265 lbs

	Peso líquido
	71,5 lbs

	Peso bruto
	76 lbs

	Tamanho da embalagem
	1030 x 540 x 260 mm



Contato
E-mail: gosanya@gmail.com
WhatsApp: +86 139 2516 5566 (wa.me/8613925165566)
Endereço: Room 1201, Block C, Shimao Center, Longhua District, Haikou, Hainan, China
Respondemos em até 24 horas.




